{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"images":49},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":50,"n_cols":10,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,9],[2,1,3,1],[4,1,6,1],[7,1,11,1],[12,1,14,1],[15,1,18,1],[19,1,23,1],[24,1,25,1],[27,1,33,1],[34,1,35,1],[36,1,37,1],[38,1,39,1],[40,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,47,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[48,0,48,5],[48,6,48,9],[49,0,57,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["黄山路幼儿园家具采购项目"]
["序号","房间","品名","图片","规格","单位","全费用单价（元）","数量","合价（元）","备注"]
[1,"值班室","桌子",null,"1600*600*750","张",null,1,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度25mm，优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[2,null,"办公椅",null,"常规","张",null,1,null,"产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。\n椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。\n85 #气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。\n黑色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。"]
[3,"管理办公室","办公桌",null,"1400*600*750","张",null,3,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度25mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[4,null,"办公椅",null,"常规","张",null,3,null,"产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。\n椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。\n85 #气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。\n黑色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。"]
[5,null,"文件柜",null,"800*400*2000","只",null,3,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；\n5、钢化玻璃门"]
[6,"接待室","三人沙发",null,"2000*820*850","张",null,1,null,"1、木材采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮或三防面料"]
[7,null,"长茶几",null,"1200*600*500","张",null,1,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度25mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚架白蜡木30*50mm，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[8,null,"单人沙发",null,"800*820*850","张",null,2,null,"1、木材采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮或三防面料"]
[9,null,"边几",null,"500*500*550","张",null,2,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度25mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚架白蜡木30*50mm经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[10,null,"茶水柜",null,"1200*300*1000","只",null,1,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；\n5、岩板面板"]
[11,"值班休息室","床",null,"1220*2110*920","张",null,1,null,"橡胶实木床架，松木床板，环保油漆\n100mm 椰棕床垫"]
[12,null,"床头柜",null,"430*400*600","只",null,1,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[13,null,"衣柜",null,"800*550*2400H","只",null,1,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[14,"医务室","办公桌",null,"1400*600*750","张",null,2,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度25mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[15,null,"办公椅",null,"常规","张",null,2,null,"产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。\n椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。\n85 #气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。\n黑色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。"]
[16,null,"文件柜",null,"800*400*2000","只",null,2,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；\n5、钢化玻璃门"]
[17,null,"椅子",null,"常规","张",null,2,null,"1、主材:弯曲木；\n2、油漆：国内品牌环保油漆；\n3、软包：采用高密度高回弹海绵扪仿皮，防污耐用；\n4、防滑脚垫"]
[18,"心理疏导室","办公桌",null,"1400*600*750","张",null,1,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度25mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[19,null,"办公椅",null,"常规","张",null,1,null,"产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。\n椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。\n85 #气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。\n黑色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。"]
[20,null,"文件柜",null,"800*400*2000","只",null,2,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm，优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；\n5、钢化玻璃门"]
[21,null,"洽谈桌",null,"∅800*760","张",null,1,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度25mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[22,null,"洽谈椅",null,"常规","张",null,3,null,"1、木材采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮或三防面料"]
[23,"护理区","理疗床",null,"800*1900*600","张",null,2,null,"钢结构喷涂，80*80mm方脚\n高密度海绵床垫扪绒布"]
[24,null,"椅子",null,"常规","张",null,1,null,"1、主材:弯曲木；\n2、油漆：国内品牌环保油漆；\n3、软包：采用高密度高回弹海绵扪仿皮，防污耐用；\n4、防滑脚垫"]
[25,"舞蹈室","定制柜",null,"1200*550*2400","组",null,2,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,18mm厚，优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[26,"书画区","博古架",null,"2940*350*1980","组",null,1,null,"1、主材：采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[27,null,"书法桌",null,"1600*800*750","张",null,1,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度25mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚架白蜡木30*50mm,经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[28,null,"书法椅",null,"常规","张",null,2,null,"1、木材采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮"]
[29,null,"双人沙发",null,"1350*750*800","张",null,1,null,"1、木材采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮或三防面料"]
[30,null,"长茶几",null,"1200*600*480","张",null,2,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度30mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚直径50，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆:采用著名品牌环保油漆，具有良好的耐磨、耐温性能，不含苯。PU柔光喷涂。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬达H。附着力1级，耐2000转，光泽1级。\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[31,null,"休闲椅",null,"690*780*820","张",null,4,null,"1、木材采用进口白蜡实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮或三防面料"]
[32,null,"圆几",null,"Φ600*600","张",null,2,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度25,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚35*35,经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆:采用著名品牌环保油漆，具有良好的耐磨、耐温性能，不含苯。PU柔光喷涂。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬达H。附着力1级，耐2000转，光泽1级。\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[33,"大厅            ","休闲椅",null,"690*780*820","套",null,4,null,"1、框架:采用进口白蜡木制作，经防潮、防腐、防虫化学处理，含水率为8-12%，纹理颜色一致，纹理清晰;无结疤，无瑕疵。\n2、油漆:采用著名品牌环保油漆，具有良好的耐磨、耐温性能，不含苯。PU柔光喷涂。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬达H。附着力1级，耐2000转，光泽1级。\n3、面料:优质环保西皮，外观色泽均匀、自然、皮纹细腻、手感柔软、透气性佳，厚度>1.5mm，扪皮平整，倒角、脚线钉角均匀。\n4、泡棉:采用高密度高回弹阻燃泡棉，(座位>45kg/m3、靠背>40kg/m3)，不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉。"]
[34,null,"圆几",null,"Φ600*600","张",null,2,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度18mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚40*25，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆:采用著名品牌环保油漆，具有良好的耐磨、耐温性能，不含苯。PU柔光喷涂。表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬达H。附着力1级，耐2000转，光泽1级。\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[35,"接待大厅","接待台",null,"2600*800*1050","张",null,1,null,"1、基材：采用E1级环保多层夹板，厚度18mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、木材采用优质木料，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺"]
[36,null,"办公椅",null,"常规","张",null,2,null,"产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。\n椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。\n85 #气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。\n黑色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。"]
[37,"多功能活动室（亲情厅）","棋牌桌",null,"900*900*760","张",null,4,null,"棋牌桌（一桌两用）\n1、面板：采用E1级环保多层夹板，厚度18mm,甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚50*50，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[38,null,"椅子",null,"常规","张",null,16,null,"1、主材:弯曲木；\n2、油漆：国内品牌环保油漆；\n3、软包：采用高密度高回弹海绵扪仿皮，防污耐用；\n4、防滑脚垫"]
[39,"餐厅","长桌",null,"1600*800*760","张",null,10,null,"1、面板：采用E1级环保多层夹板，面板25mm厚，甲醛释放量≤0.124mg/m³\n2、脚架：采用进口白蜡实木，脚55*55，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n3、木皮采用优质科技木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)。\n4、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n5、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；"]
[40,null,"椅子",null,"常规","张",null,40,null,"1、主材:弯曲木；\n2、油漆：国内品牌环保油漆；\n3、软包：采用高密度高回弹海绵扪仿皮，防污耐用；\n4、防滑脚垫"]
[41,null,"茶水柜",null,"1200*300*1000","只",null,1,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；\n5、岩板面板"]
[42,"休息间","双摇床",null,"2020*1030*500","张",null,15,null,"1、外形尺寸：2020×1030×500mm（±5mm）； \n2、起背功能：通过旋转摇柄可使背部在0-70º±5º范围内升起； \n3、起腿功能：通过旋转摇柄可使腿部在0-40º±5º范围内升起； \n4、主体框架：采用冷轧钢型材，主梁使用40×80×1.2mm（±1 %）冷轧钢矩形管，焊接成型； \n5、外观质量：护理床的床架弯圆处应圆滑无死褶，床身与车架装 配后，应牢固可靠，不得松动； \n6、手柄操作要求：顺时针旋转手柄，背框，腿框，脚框上升，反之操作，背框，腿框，脚框下降。手柄转动灵活，在不使用时，柄应能折入，不得露出床架外面； \n7、★静载强度：手动病床置于水平面上，当床面的中间部位承受 240kg 重物后，其凹度应不大于20mm，撤掉重物后不应有塑性变形，各部位无异常现象。手动病床置于水平面上，当床面与床框任一侧的中间部位承受 240kg 重物后，其凹度应不大于 50mm，撤掉重物后，床框不得有塑性变形，各部位无异常现象。手动病床的脚轮应转动灵活，并能承受 240kg 以上的重量，无变型和卡滞现象。\n8、床面：采用宽度170mm（±1%）厚度0.8mm的冷轧带钢冲压成型，排版后焊接加工成型；\n9、床脚：床脚采用50×50×1.2mm（±1%）冷轧钢方管为主体，焊接成型；\n10、漆面要求光泽度≥90%；\n11、★油漆粉末涂料：挥发性有机物（VOC）含量≤420g/L。  \n12、★丝杠：采用防过载保护设计，运行顺畅，无卡顿无噪音，同时避免传动系统被无意破坏；丝杠需循环使用十万次，完好无损，可正常使用。  \n13、床头：采用E0级实木颗粒三聚氰胺板，厚度≥25mm，内嵌整块可拆卸布纹PU皮软包。侧边采用仿木纹PVC封边条，环保封边胶。床头采用卡扣式快拆锁钩安装，可一键锁定，方便拆卸；\n14、床尾：采用E0级实木颗粒三聚氰胺板，厚度≥25mm，挖扶手洞及摇柄缺口。侧边采用仿木纹PVC封边条，环保封边胶。床尾采用卡扣式快拆锁钩安装，可一键锁定，方便拆卸；\n15、侧板：采用E0级实木颗粒三聚氰胺板，厚度≥18mm，采用仿木纹PVC封边条，环保封边胶；\n16、★板材要求：床板板材静曲强度≥11.0MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，甲醛释放量（1m³气候箱法）：E1级≤0.124mg/m³。  ；\n17、护栏：采用铝合金扶手，表面硬化处理，六支不锈钢护栏立柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，开关采用防夹手设计。用时展开，防止使用人员卧床休息时意外坠床。不用时折叠置于床边，方便使用人员下床活动；\n18、★铝合金护栏的重金属含量：要求铅（Pb）≤90mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg。  \n19、脚轮：采用5寸脚轮，防滑耐磨，使用无噪音，每个脚轮带独\n立刹车，锁定稳固；\n20、★脚轮的重金属含量：要求铅（Pb）≤1000mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、镉（Cd）≤100mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤1000mg/kg。  \n21、床垫：与床尺寸配套，床垫外层采用防水布套，外侧带拉链，方便拆洗。床垫内芯主材为4cm厚环保椰棕+2cm厚高密度海绵；\n22、★床垫采用环保棕垫的安全卫生要求：床垫的有害物质限量甲醛释放量应 醛 ≤0.050mg/㎡h。  "]
[]
[43,null,"床头柜",null,"430*400*680","个",null,15,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[44,null,"衣柜",null,"800*550*2400H","只",null,15,null,"1、贴面板材：进口免漆纸饰面；\n2、基材：采用优质E0级实木颗粒板,厚度18mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.\n3、粘合剂：德国乳胶；\n4、封边：采用优质同色PVC封边带，精磨抛光，边角圆滑，进口热熔胶；"]
[45,null,"换鞋凳",null,"650*400*650","只",null,6,null,"1、木材采用进口橡胶实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率10-12%。\n2、油漆采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺\n3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面；\n4、软包：采用高密度高回弹海绵扪西皮或三防面料"]
["总价（元）"]
["注：1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、保险费、上下货力资费、安装布置费、现场措施费、调试费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除。】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。\n2、表中的名称、规格、技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动，如有疑问，须在提问截止时间前提出，由招标人统一修改。\n3、表中图片仅作参考，投标人应按照投标报价表中的规格、材质和工艺来生产，家具式样、颜色、五金件的款式最终由招标人确认（价格不因此作调整），招标人保留调整颜色的权利，最终以招标人选定的颜色进行供货，且中标价格不因颜色变化而调整。\n4、具体尺寸因现场空间受限调整的，中标单价不因此调整，甲醛释放量必须满足GB18580-2017要求。\n5、招标人保留采购货物变更的权利。\n\n投标单位（盖章）：\n\n法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：\n\n日期：2025年  月   日"]